**Приложение №1 к объявлению №7 от 28.01.2020г.**

**Техническая спецификация**

**Лот №1 Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 1-30-01 Генерис:**

Предназначен для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок.

**Технические данные:**

Источники излучения: 1шт;

Производительность: 90 (110) м3/час;

Потребляемая мощность: 95Вт;

Габариты:110х80х950мм;

Масса, не более: 2,5кг.

**Лот №2 Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2-30-01 Генерис:**

Предназначен для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок.

**Технические данные:**

Источники излучения: 2шт;

Производительность: 180 (225) м3/час;

Потребляемая мощность: 190Вт;

Габариты:110х80х950мм;

Масса, не более: 3кг.